

    OPTi 82C931オーディオデバイス設定ヘルプメニュー


1.  キーボードの操作機能

    以下はキーとその機能を説明です    

    [F3]            DOSへの抜け出し。すべての変更は破棄されます。
    [TAB]           オプションへ移動します。
    [ENTER]         承諾ボタン 
                    オプション選択のコンボボックスを開きます。
                    コンボボックスからのオプションを承諾します。
    []            コンボボックス内のオプションを選択します。



2.  ボタン機能の説明

    ボタンはマウス、キーボードの[ENTER] 、又はALT+ボタンの
    ホットキーによって起動します

    以下はボタン名とその機能の説明です

    ヘルプ       このヘルプページを出します。

    アクセプト   現在選択されているオプションをアクセプトして終了します。

                 このプログラムはハードウェアの競合を終了まえに
                 チェックします。 競合があれば、警告ウィンドウが現れます。
                 このプログラムはまたサウンド設定とシステム
                 ファイルを更新します: SOUND16.CFG, CONFIG.SYS, 
                 AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI（DOSへ抜け出す前）。


    ミキサー     ボリュームコントロールウィンドウを出します。
                 ボリュームコントロールウィンドウでは以下の
                 ボリューム調整ができます:
                        マスターボリューム
                        音声ボリューム
                        MIDIミュージックボリューム
                        CDオーディオボリューム
                        LINE ボリューム
                        マイクオーディオボリューム



3.  コンボボックスの機能とハードウェア設定の説明

    コンボボックスはマウスキーボードの[ENTER]によって起動します。
  起動したら、選択するためにオプションのリストボックスが開きます。

    以下は各サウンドカードのハードウェアセクションとそのオプション
の説明です: 

    -------------------------
    サウンドカードモード選択             
    -------------------------

    現在のモード    ご使用のサウンドカードは以下の２つの 
                    オペレーションモードで実行できます:

                    [Sound Blaster Pro] 又は
                    [Windows Sound Card System] モード

                    ご使用のサウンドカードでSound Blaster
                    互換DOSゲーム(デフォルト)を再生する
                    には[Sound Blaster Pro]を選択してください。

                    [Windows Sound System]モードを選択
                    するとご使用のサウンドカードをDOSゲーム
                    やMicrosoft WSS互換サウンドカードを
                    再生するように切り替えます。

                    選択したモードが既存の現在のモードになります。

    ----------------------
    MPU401インターフェース
    ----------------------

    MPU401はキーボードやウェーブテーブルシンセサイザ
    デバイスのようなMIDI (ミュージック)デバイスのための
工業基準インターフェースです。  

    インターフェース       外部MIDIの使用可能又は不可能の選択:
                      *ON, OFF

    ----------------------
    CD-ROMインターフェース
    ----------------------

    ご使用のサウンドカードはIDE互換のCD-ROMドライブと接続するために
    IDE CD-ROMインターフェースカードとして使用できます。


    --------------
    追加オプション
    --------------

    ゲームポート    ゲームポートは選択を有効、無効にします:
                      *有効、 無効

    モデム          モデムポート/IRQ選択と無効の選択があります。


