//--------------------------------------------------------------------
//
// INSTALL on-line Help Text File
//
// Help Customization Guidelines:
//
// 0) Comment lines start with leading '//'.
// 1) Help Message Text starts with #MESSAGE statement
// 2) Never change the number after the #MESSAGE statement. That is
//    the search Message ID for the INSTALL program.
// 3) LINES statement defines how many (lines) x (characters) allowed.
//    Never exceed this limits when you type the text for the message.
// 4) TITLE statement defines the sub-Title of this message.
//    (allow to modify for your customization)
// 5) Text area starts and ends with a '$'.
//    (allow to modify for your customization)
// 6) the INSTALL program is not going to format your
//    text. It just show whatever text you typed here
//    line by line. So you have to do the formatting for
//    better effect and please use SPACEs but not TABs.
//    (you don't need to enter trailing SPACE lines. If there is space
//     left at the bottom of a HELP message, white space is the default.)
// 7) Anyway, give a try and see how it goes.
//
// 9) Format Overview (example)
//
//    #MESSAGE = 1                         // starts Help message 1
//    TITLE="Selcet CD-ROM Type"        // sub-title of this message
//    LINES=9x50                        // allowed text area:
//                                      // 9 lines x 50 characters
//    $	                                // starts text area
//    TEXT LINEs
//    TEXT """"	                        // help text
//    " " "
//    $                                 // end of text area
//-----------------------------------------------------------------

//
// INSTALL Help Text: Message by Message
//

#MESSAGE = 20
TITLE="확인" 
LINES=1x60
$
   설치 종료하기?
$

#MESSAGE = 21
TITLE="사운드 재생"
LINES=3x60
$
 아무것도 들을 수 없을 경우 I/O 포트, 
 IRQ, DMA 작동, 그리고 MASTER와 
 WAVE 설정의 볼륨을 점검하십시오.
$

#MESSAGE = 24
TITLE="시스템 다시 부트"
LINES=5x49
$
CONFIG.SYS가 CD-ROM의 새로운 설정치에
따라 업데이트되었습니다.  새로운 설정이 
효과를 나타내려면, 컴퓨터를 다시 부트해야 
합니다.  컴퓨터를 다시 부트하려면, [OK]을 
선택하십시오.  다시 부트하지 않고 계속하려면, 
[EXIT]를 선택하십시오.
$

#MESSAGE = 25
TITLE="시스템 다시 부트"
LINES=4x46
$
AUTOEXEC.BAT 파일에 블래스터 환경 변수가 
업데이트 되었습니다.  어떤 DOS 게임들은 
초기화 목적으로 이 변수를 참고합니다.  
컴퓨터를 다시 부트하겠습니까?
$

#MESSAGE = 26
TITLE="오류!"
LINES=2x60
$
하드웨어 오류가 발견되었습니다.  소리 카드의 
I/O 포트, IRQ, 혹은 DMA 설정을 다시 구성하십시오.
$

#MESSAGE = 27
TITLE="오류!"
LINES=4x60
$
오디오, CD-ROM, 혹은 MPU-401 장치들 사이에
동일한 I/O 포트 설정을 선택했습니다.  이것은 
시스템에 충돌을 야기시킬 것입니다.  다른 I/O 
포트를 다시 선택하십시오.
$

#MESSAGE = 28
TITLE="오류!"
LINES=4x60
$
오디오, CD-ROM, 모뎀, 혹은 MPU-401 장치들
사이에, 동일한 IRQ 설정을 선택했습니다.
이것은 시스템에 충돌을 야기시킬 것입니다.  
다른 IRQ 설정을 다시 선택하십시오.
$

#MESSAGE = 29
TITLE="오류!"
LINES=3x47
$
시스템에 야기시킨 DMA 설정을 
선택했습니다. 다른 DMA 설정을 
다시 선택하십시오.
$

#MESSAGE = 30
TITLE="경고!"
LINES=3x60
$
IRQ5를 사용하여 윈도우즈 소리 시스템을 선택했습니다.  
윈도우즈 소리 시스템을 지원하는 몇몇 DOS 게임들은 
이 옵션과 함께는 작동하지 않을 수도 있습니다.
$

#MESSAGE = 35
TITLE="오디오 장치 사용불능"
LINES=6x60
$
사운드 카드를 위해 할당된 적합한 오디오 
자원이 없습니다.  DOS 게임을 실행하거나 
오디오 응용프로그램을 실행하려면, 오디오 
장치에 자원이 할당되어야 합니다.  시스템에 
다른 장치와의 충돌이 있는지를 알아보기 위해
 오디오 구성을 점검하십시오.
$

#MESSAGE = 36
TITLE=""
LINES=5x20
$
사용불능
I/O:3f8 IRQ:4
I/O:2f8 IRQ:3
I/O:3e8 IRQ:4
I/O:2e8 IRQ:3
$

#MESSAGE = 37
TITLE=""
LINES=4x20
$
사용불능
I/O:168 IRQ:10
I/O:170 IRQ:15
I/O:1e8 IRQ:11
$

#MESSAGE = 38
TITLE="16-비트 DMA"
LINES=2x60
$
사운드 블래스터 명령을 사용하는 어떤 게임들은
현재 DMA 설정으로 작동하지 않을 수도 있습니다.
$

#MESSAGE = 41
TITLE="계속<~C~>"
LINES=1x5
$
41
$

#MESSAGE = 47
TITLE="~E~XIT"
LINES=1x5
$
47
$

#MESSAGE = 49
TITLE="~O~K"
LINES=1x5
$
49
$

#MESSAGE = 55
TITLE="취소<~C~>"
LINES=1x5
$
55
$

#MESSAGE = 56
TITLE="없음<~N~>"
LINES=1x5
$
56
$

#MESSAGE = 59
TITLE="적용되지 않음"
LINES=1x5
$
59
$

#MESSAGE = 60
TITLE="변경<~C~>"
LINES=1x5
$
60
$

#MESSAGE = 73
TITLE="사용 불가"
LINES=1x5
$
73
$

#MESSAGE = 74
TITLE="사용 가능"
LINES=1x5
$
74
$

#MESSAGE = 76
TITLE="기다리십시오..."
LINES=1x5
$
76
$

#MESSAGE = 77
TITLE="구성"
LINES=5x25
$
테스트<~S~>
도움말<~H~>
기본값<~D~>
적용<~A~>
믹서<~X~>
$

#MESSAGE = 78
TITLE=""
LINES=6x50
$
사운드 장치 설정 선택
 현재 모드:
사운드 블래스터 프로   IO 포트:
윈도우즈 사운드 시스템 IO 포트:
     IRQ:
DMA 작동:
$

#MESSAGE = 79
TITLE=""
LINES=6x25
$
추가 옵션
죠이스틱:
MPU401 인터페이스
 
  IO 포트:
      IRQ:
$

#MESSAGE = 80
TITLE=""
LINES=5x25
$
사운드 카드 CD-ROM 인터페이스
  모뎀:
녹음 DMA:
$

#MESSAGE = 81
TITLE=""
LINES=5x25
$
사운드 블래스터 프로
윈도우즈 사운드 시스템
ON
OFF
$

#MESSAGE = 82
TITLE="EEPROM 데이터 손상됨...."
LINES=1x5
$
82
$

#MESSAGE = 83
TITLE="오류! 사운드 카드를 찾을 수 없습니다..."
LINES=1x5
$
83
$

#MESSAGE = 84
TITLE="오류! 그것은 유효한 옵션이 아닙니다."
LINES=3x60
$
SNDINIT의 사용:
SNDINIT [옵션]
[옵션] /b 배치 모드로 된 SNDINIT를 실행함.
$

#MESSAGE = 85
TITLE=""
LINES=3x50
$
오류! MIXER.CFG를 찾을 수 없습니다...
오류! VOLUME.CFG를 찾을 수 없습니다...
오류! SOUND16.CFG를 찾을 수 없습니다...
$

#MESSAGE = 92
TITLE="사운드 테스트 실패함. 다음을 다시 구성하십시오"
LINES=1x5
$
92
$

#MESSAGE = 93
TITLE="사운드 블래스터 옵션. 다음을 선택하십시오"
LINES=1x5
$
93
$

#MESSAGE = 94
TITLE="윈도우즈 사운드 시스템 옵션. 다음을 선택하십시오"
LINES=1x5
$
94
$

#MESSAGE = 95
TITLE="파형 파일을 작동하기에 메모리가 충분하지 않음"
LINES=2x50
$
오류! 사운드 테스트가 작동할 수 없는 
파형 파일 포맷을 탐지했습니다. 
$

#MESSAGE = 96
TITLE=""
LINES=2x50
$
오류! 사운드 테스트를 위한 파형 파일을 
찾을 수 없습니다. 그 위치를 확인하십시오.
$

#MESSAGE = 102
TITLE="프로그램을 실행하기에 메모리가 충분하지 않음"
LINES=7x60
$
경고!  이 프로그램을 
실행하기에 필요한 490KB의 
권장된 기본 메모리가 없는것이 
발견되었습니다.  시스템의 기본 
메모리를 증가시키기 위한 자세한 
사항을 알아보려면 운영체제 설명서를 
참고하십시오.
$

#MESSAGE = 103
TITLE=""
LINES=4x65
$
경고!  윈도우즈 MS-DOS 프롬프트 세션에서는 
이 프로그램은 실행될 수 없습니다.  이 프로그램을 
다시 실행하기 전에 EXIT을 입력하여 윈도우즈로 
돌아가서 윈도우즈 세션을 끝내십시오.
$

#MESSAGE = 104
TITLE="온라인 도움말과 정보"
LINES=1x60
$
[F3]=확인,[TAB]=옵션으로 이동하기,[]=옵션 선택하기
$

#MESSAGE = 107
TITLE=""
LINES=11x35
$
마스터
묵음:
온
오프
녹음:
 소스:
    진폭비:
추가 제어:
단일 진폭비
완료<~D~>
테스트<~S~>
$


#MESSAGE = 109
TITLE=""
LINES=4x60
$
사운드 카드 초기화 오류!
SET %s 환경 변수가 정의되지 않음.  
위의 변수가 AUTOEXEC.BAT 파일에 
정의되어 있는지를 확인하십시오.
$

#MESSAGE = 111
TITLE=""
LINES=1x60
$
오류! 프로그램을 실행하기에 메모리가 충분하지 않음.
$

#MESSAGE = 112
TITLE="     사운드 카드 초기화 "
LINES=2x50
$
사운드 블래스터 프로 모드...
윈도우즈 사운드 시스템 모드...
$

#MESSAGE = 113
TITLE=""
LINES=5x50
$
                   포트 주소:
                    IRQ 채널:
                    DMA 채널:
             DMA 재실행 채널:
               DMA 캡쳐 채널:
$

#MESSAGE = 114
TITLE=""
LINES=3x50
$
          MPU-401 인터페이스:
           MPU-401 포트 주소:
            MPU-401 IRQ 채널:
$

#MESSAGE = 115
TITLE=""
LINES=6x50
$
           CD-ROM 인터페이스:
            CD-ROM 포트 주소:
             CD-ROM IRQ 채널:
            MODEM 인터페이스:
             MODEM 포트 주소:
              MODEM IRQ 채널:
$

#MESSAGE = 116
TITLE=""
LINES=2x50
$
            게임 포트 액세스:
              입력 소스 선택:
$

#MESSAGE = 129
TITLE=""
LINES=5x15
$
CD
MIDI
WAVE
LINE
MIC
$
