
    MENU D'AIDE DE CONFIGURATION DE PERIPHERIQUE AUDIO OPTi 82C933


1.  ATTRIBUTIONS DE FONCTION DE CLAVIER

    Ce qui suit est le nom des touches et la description de leur 
    fonction:    

    [F3]      Sortie de DOS, toutes modifications sont abandonnées.
    [TAB]     Se déplacer vers Option.
    [ENTRER]  Bouton Accepter. 
              Ouvrir Liste Modifiable pour sélectionner les options,
              Accepter les options à partir de la liste modifiable.
    []      Sélectionner Options dans la liste modifiable



2.  DESCRIPTION DE FONCTION DE BOUTON

    Un bouton peut être activé par une souris, un clavier [ENTRER] ou
    ALT+la touche directe du bouton.

    Ce qui suit est la description des noms de BOUTON et leur fonction 
    descriptions:

    AIDE      Charge cette page d'aide.

    ACCEPTER  Accepte les options courantes choisies et sortie.

              Le programme vérifie s'il y a des conflits de matériel
              avant la sortie. En cas de conflit, une fenêtre de mise
              en garde sera affichée.
              Le programme met à jour le configuration du son
              Et les fichiers du système: SOUND16.CFG, CONFIG.SYS, 
              AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, avant la sortie de DOS.


    MIXAGE    Charge la fenêtre de contrôle du volume.
              La fenêtre de Contrôle de volume permet les réglages
              de volume suivants:
                    Volume maître
                    Volume de son
                    Volume Musique MIDI
                    Volume Audio CD
                    Volume LIGNE
                    Volume Audio MIC



3.  FONCTION DE LISTE MODIFIABLE ET DESCRIPTION DE CONFIGURATION DE 
    MATERIEL

    Une liste modifiable peut être activée par une souris ou un 
    clavier [ENTRER].  Lorsque activée, une liste modifiable avec 
    options est ouverte pour sélections.

    Ce qui suit est la description de section de matériel
    de chaque carte son et leurs options: 

    -------------------------
    Sélection Mode Carte Son             
    -------------------------

    Mode courant  votre carte son peut fonctionner dans un 
                  des 2 modes de fonctionnement suivants:

                  Mode [Sound Blaster Pro] ou 
                  [Windows Sound System]

                  Sélectionner mode [Sound Blaster Pro] pour activer
                  votre carte son et lire des jeux de DOS
                  compatibles à Sound Blaster. (par défaut)

                  La sélection du mode [Windows Sound System]
                  basculera votre carte son au mode de
                  lecture les jeux de DOS ou les utilitaires écrits
                  pour les cartes son compatibles avec Microsoft WSS

                  Le mode sélectionné devient le mode courant
                  une fois en existence.

    ----------------
    Interface MPU401
    ----------------

    MPU401 est l'interface de standard industriel pour les 
    périphériques MIDI (Musique) tels que des claviers et quelques
    périphériques Wave Table Synthesizer 

    Interface     MIDI externe active ou désactive les sélections:
                      *ON, OFF

    ----------------
    Interface CD-ROM
    ----------------

    Votre carte son peut être utilisée comme une carte d'interface IDE
    de CD-ROM pour connecter des lecteurs de CD-ROM compatibles avec 
    IDE. 


    -----------------------
    Options supplémentaires
    -----------------------

    Port de Jeux  Port de Jeux active ou désactive les sélections:
                      *Activer, Désactivé

    Modem         Sélection de Modem Port/IRQ et choix de désactiver.

