//--------------------------------------------------------------------
//
// INSTALL on-line Help Text File
//
// Help Customization Guidelines:
//
// 0) Comment lines start with leading '//'.
// 1) Help Message Text starts with #MESSAGE statement
// 2) Never change the number after the #MESSAGE statement. That is
//    the search Message ID for the INSTALL program.
// 3) LINES statement defines how many (lines) x (characters) allowed.
//    Never exceed this limits when you type the text for the message.
// 4) TITLE statement defines the sub-Title of this message.
//    (allow to modify for your customization)
// 5) Text area starts and ends with a '$'.
//    (allow to modify for your customization)
// 6) the INSTALL program is not going to format your
//    text. It just show whatever text you typed here
//    line by line. So you have to do the formatting for
//    better effect and please use SPACEs but not TABs.
//    (you don't need to enter trailing SPACE lines. If there is space
//     left at the bottom of a HELP message, white space is the default.)
// 7) Anyway, give a try and see how it goes.
//
// 9) Format Overview (example)
//
//    #MESSAGE = 1                         // starts Help message 1
//    TITLE="Selcet CD-ROM Type"        // sub-title of this message
//    LINES=9x50                        // allowed text area:
//                                      // 9 lines x 50 characters
//    $	                                // starts text area
//    TEXT LINEs
//    TEXT """"	                        // help text
//    " " "
//    $                                 // end of text area
//-----------------------------------------------------------------

//
// INSTALL Help Text: Message by Message
//

#MESSAGE = 20
TITLE="  結束安裝  "
LINES=1x52
$
  結束安裝 ?
$


#MESSAGE = 21
TITLE="聲音播放中"
LINES=3x60
$
  如果沒有聽到任何聲音，請檢查
  I/O 連接埠、IRQ、播放 DMA 和主音量
  及聲波設定值。
$

#MESSAGE = 24
TITLE="重新啟動系統"
LINES=4x60
$
CONFIG.SYS 檔已根據 CD-ROM 的新設定值
來更新。您必須重新啟動電腦才能使新的設定值生效。
請選 [OK] 來重新啟動電腦。或選 [EXIT] 來繼續而不
重新啟動電腦。
$

#MESSAGE = 25
TITLE="重新啟動系統"
LINES=3x60
$
AUTOEXEC.BAT 檔案中的聲霸卡環境變數已更
新。在起始用途中，一些 DOS 遊戲可能會參考此
變數。您希望重新啟動電腦嗎？
$

#MESSAGE = 26
TITLE="錯誤！"
LINES=2x60
$
偵測硬體錯誤！請重新設置音效卡
的 I/O 連接埠、IRQ、或 DMA 設定值。
$

#MESSAGE = 27
TITLE="錯誤！"
LINES=4x60
$
在音效、CD-ROM、或 MPU-401
裝置之間，您選取了相同的 I/O 連接埠設定。
此舉會造成系統的衝突。
請重新選取不同的 I/O 連接埠。
$

#MESSAGE = 28
TITLE="錯誤！"
LINES=4x60
$
在音效、CD-ROM、數據機、
或 MPU-401裝置之間，您選取了相同的 IRQ 設定。
此舉會造成系統的衝突。
請重新選取不同的 IRQ 設定。
$

#MESSAGE = 29
TITLE="錯誤！"
LINES=3x60
$
您已選取 DMA 設定值，並與系統衝突。
請重新選取不同的 DMA 設定。
$

#MESSAGE = 30
TITLE="警告！"
LINES=3x60
$
您選取了使用 IRQ5 的 Windows 音效系統。
有些支援 Windows 音效系統的DOS 遊戲
可能無法與此選項運作。
$

#MESSAGE = 35
TITLE="音效裝置沒有啟動"
LINES=6x60
$
音效卡沒有指派適當的音效來源。
欲玩 DOS 遊戲或執行音效應用程式，資源
必須被指派到音效裝置。請檢查音效組態視其
有無與系統上的其他裝置衝突。
$

#MESSAGE = 36
TITLE=""
LINES=5x20
$
關閉
I/O:3f8 IRQ:4
I/O:2f8 IRQ:3
I/O:3e8 IRQ:4
I/O:2e8 IRQ:3
$

#MESSAGE = 37
TITLE=""
LINES=4x20
$
關閉
I/O:168 IRQ:10
I/O:170 IRQ:15
I/O:1e8 IRQ:11
$

#MESSAGE = 38
TITLE="16 位元組 DMA"
LINES=2x60
$
使用聲霸卡指令的一些遊戲，可能無法使用
目前的 DMA 設定值。
$

#MESSAGE = 41
TITLE="繼續<~C~>"
LINES=1x5
$
41
$

#MESSAGE = 47
TITLE="~E~XIT"
LINES=1x5
$
47
$

#MESSAGE = 49
TITLE="~O~K"
LINES=1x5
$
49
$

#MESSAGE = 55
TITLE="取消<~C~>"
LINES=1x5
$
55
$

#MESSAGE = 56
TITLE="無<~N~>"
LINES=1x5
$
56
$

#MESSAGE = 59
TITLE="---"
LINES=1x5
$
59
$

#MESSAGE = 60
TITLE="變更<~C~>"
LINES=1x5
$
60
$

#MESSAGE = 73
TITLE="失效"
LINES=1x5
$
73
$

#MESSAGE = 74
TITLE="有效"
LINES=1x5
$
74
$

#MESSAGE = 76
TITLE="請稍後..."
LINES=1x5
$
76
$

#MESSAGE = 77
TITLE="配置"
LINES=5x25
$
聲音測試<~S~>
說明<~H~>
預設<~D~>
接受<~A~>
混音器<~X~>
$

#MESSAGE = 78
TITLE=""
LINES=6x50
$
聲音設備設定值選擇
目前模式：
聲霸卡 Pro       IO 連接埠：
Windows 聲音系統 IO 連接埠：
     IRQ：
播放 DMA：
$

#MESSAGE = 79
TITLE=""
LINES=6x25
$
其他選項
搖桿：
MPU401 介面
介面：
IO 連接埠：
      IRQ：
$

#MESSAGE = 80
TITLE=""
LINES=3x25
$
音效卡 CD-ROM 介面
  數據機：
錄音 DMA：
$

#MESSAGE = 81
TITLE=""
LINES=5x25
$
聲霸卡 Pro
Windows 聲音系統
ON
OFF
$

#MESSAGE = 82
TITLE="EEPROM 資料損毀...."
LINES=1x5
$
82
$

#MESSAGE = 83
TITLE="錯誤！找不到音效卡..."
LINES=1x5
$
83
$

#MESSAGE = 84
TITLE="錯誤！選項無效。"
LINES=3x60
$
SNDINIT 的使用量：
SNDINIT [選項]
[選項] 是 /b 在批次模式中來執行 SNDINIT
$

#MESSAGE = 85
TITLE=""
LINES=3x50
$
錯誤！找不到 MIXER.CFG...
錯誤！找不到 VOLUME.CFG...
錯誤！找不到 SOUND16.CFG...
$


#MESSAGE = 92
TITLE="聲音測試失敗。請重新設置"
LINES=1x5
$
92
$

#MESSAGE = 93
TITLE="聲霸卡選項和選擇 "
LINES=1x5
$
93
$

#MESSAGE = 94
TITLE="Windows 聲音系統選項和選擇 "
LINES=1x5
$
94
$

#MESSAGE = 95
TITLE="錯誤！記憶體不足，無法播放聲波檔案。"
LINES=2x50
$
錯誤！聲音測試程式偵測到無法播放的
聲波格式檔案。
$

#MESSAGE = 96
TITLE=""
LINES=2x50
$
錯誤！找不到聲音測試的聲波檔案。
請檢查它的位置。
$

#MESSAGE = 102
TITLE="錯誤！記憶體不足，無法執行程式。"
LINES=5x65
$
警告！此程式偵測到您沒有所建議的
490 K 位元組傳統記憶體空間來執行此程式。
請移除系統上的常駐程式並重新執行此程式。
查詢您的作業系統手冊有關增加傳統記憶體
的詳細資料。
$

#MESSAGE = 103
TITLE=""
LINES=4x65
$
警告！本程式無法在 Windows MS-DOS 提示
下執行。請鍵入 EXIT 回到 Windows 中
並在執行本程式前先結束 Windows。
$

#MESSAGE = 104
TITLE="線上說明和資訊"
LINES=4x45
$
  [F3]=結束安裝程式, [TAB]=移到選項, []=選取選項
$

#MESSAGE = 107
TITLE=""
LINES=11x35
$
主音量
靜音：
ON
OFF
錄音中：
來源：
Gain：
其他控制：
單音 Gain
完成<<~D~>
聲音測試<<~S~>
$

#MESSAGE = 108
TITLE=""
LINES=3x50
$
找不到磁片 1 列出檔案。
安裝程式無法找到磁片 1。
安裝程式錯誤：記憶體空間不足。
$

#MESSAGE = 109
TITLE=""
LINES=4x60
$
音效卡起始錯誤！
您的 SET %s 環境變數尚未定義。
請確認上述之變數在
AUTOEXEC.BAT 檔案中已定義。
$

#MESSAGE = 111
TITLE=""
LINES=1x50
$
錯誤！記憶體空間不足，無法執行程式。
$

#MESSAGE = 112
TITLE="     起始音效卡 "
LINES=2x50
$
聲霸卡 Pro 模式...
Windows 聲音系統模式...
$

#MESSAGE = 113
TITLE=""
LINES=5x60
$
                連接埠位址：
                  IRQ 頻道：
                  DMA 頻道：
              DMA 重播頻道：
              DMA 擷取頻道：
$

#MESSAGE = 114
TITLE=""
LINES=3x50
$
              MPU-401 介面：
        MPU-401 連接埠位址：
          MPU-401 IRQ 頻道：
$

#MESSAGE = 115
TITLE=""
LINES=6x50
$
               CD-ROM 介面：
         CD-ROM 連接埠位址：
           CD-ROM IRQ 頻道：
                MODEM 介面：
          MODEM 連接埠位址：
            MODEM IRQ 頻道：
$

#MESSAGE = 116
TITLE=""
LINES=2x50
$
            遊戲連接埠存取：
              輸入來源選項：
$

#MESSAGE = 129
TITLE=""
LINES=5x15
$
CD
MIDI
WAVE
LINE
MIC
$
