
    OPTi 82C931 音效設備配置說明功能表


1.  鍵盤功能分配

    以下是功能鍵盤及其說明：    

    [F3]        結束到 DOS，廢棄所有變更。
    [TAB]       移動到選項。
    [ENTER]     接受按鈕。
                開啟清單方塊以選擇選項，
                從清單方塊接受選項。
    []        在清單方塊中選擇選項



2.  按鈕功能說明

    按鈕可藉由滑鼠、鍵盤 [ENTER] 或
    ALT+按鈕的快速鍵啟動。

    以下是按鈕名稱及其說明：

    說明      啟動此說明頁。

    接受      接受目前選取的選項並結束。

              此程式在結束前檢查硬體衝突。
              如果衝突存在，將顯示警告視窗。
              此程式也同時在結束到 DOS 前，更新
              聲音配置及系統檔案：SOUND16.CFG、
              CONFIG.SYS、 AUTOEXEC.BAT、
              SYSTEM.INI。


    混音器    啟動音量控制視窗。
              音量控制視窗允許以下
              音量調整：
                     主音量
                     語音音量
                     MIDI 音樂音量
                     CD 音效音量
                     LINE 輸入音量
                     MIC 音效音量



3.  清單方塊功能和硬體配置說明

    清單方塊可以藉由滑鼠、或鍵盤
 [ENTER] 啟動。啟動後，清單方塊將開啟
 並提供選項。

    以下是各個音效卡硬體的部份及其說明：

    ---------------
    音效卡模式選擇             
    ---------------

    目前模式  您的音效卡可以使用以下
                    兩種操作模式之一：

              [聲霸卡 Pro] 或 
              [Windows 聲音系統] 模式

              選擇 [聲霸卡 Pro] 模式來啟動
              聲霸卡播放聲霸卡
              相容的 DOS 遊戲。 (預設)

              選擇 [Windows 聲音系統] 模式將
              切換您的音效卡到另一模式來播放
              DOS 遊戲或寫給相容音效卡
              的工具程式。

           結束時，所選取的模式將成為目前模式。
                    

    -------------
    MPU401 介面
    -------------

    MPU401 是 MIDI (音樂) 設備的工業標準介面
    如同鍵盤和一些聲波表列模擬器
    (Wave Table Synthesizer) 設備。

    介面       外部 MIDI 啟動或失效選擇：
                      *開、關

    -------------
    CD-ROM 介面
    -------------

    音效卡可以使用為 IDE CD-ROM 介面卡
    來連接 IDE 相容的 CD-ROM 驅動驅動程式。 


    ------------------
    附加選項
    ------------------

    遊戲連接埠   遊戲連接埠啟動或失效選擇：
                      *啟動、失效

    數據機        數據機連接埠/IRQ 選項和失效選擇。



