
    OPTi 82C933 오디오 장치 구성 도움말 메뉴


1.  키보드 기능 할당

    다음은 키와 기능에 대한 설명입니다.

    [F3]       DOS로 종료하기, 모든 변경을 버림.
    [TAB]      옵션으로 이동하기
    [ENTER]    단추 적용 
               옵션을 선택하기 위하여 콤보 상자를 여십시오.
               콤보 상자에서 옵션을 적용하십시오.
    []       콤보 상자에서 옵션을 선택하십시오.



2.  단추 기능 설명

    단추는 마우스, 키보드 [ENTER], 혹은 ALT+단추의 핫키에 
    의해 시작될 수 있습니다.

    다음은 단추 이름과 기능에 대한 설명입니다.

    HELP     도움말 페이지를 시작함.

    ACCEPT   현재 선택된 옵션을 적용하고 종료함.

             프로그램은 종료하기 전에 하드웨어 충돌을 점검합니다. 
             충돌이 있을 경우 경고 창이 나타날 것입니다. 
             또한, 프로그램은 DOS로 종료하기 전에 사운드 구성과 
             시스템 파일: SOUND16.CFG, CONFIG.SYS, 
             AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI을 갱신합니다. 


    MIXER    볼륨 제어 윈도우를 시작함.
             볼륨 제어 창은 아래의 볼륨 조정을 
             허용합니다.
                    마스터 볼륨
                    음성 볼륨
                    MIDI 뮤직 볼륨
                    CD 오디오 볼륨
                    LINE 볼륨
                    MIC 오디오 볼륨



3.  콤보 상자 기능과 하드웨어 구성 설명

    콤보 상자는 마우스, 키보드 [ENTER]에 의해서 
    시작될 수 있습니다.  시작되었을 때, 옵션을 가진 
    목록 상자가 선택하기 위해 열립니다. 

    다음은 각 사운드 카드의 하드웨어 부문과 옵션에 
    대한 설명입니다.

    ----------------------
    사운드 카드 모드 선택             
    ----------------------

    현재 모드  사운드 카드는 다음의 2개의 작동 모드중 
                   하나로 작동될 수 있습니다.

               [사운드 블래스터 프로] 혹은 
               [윈도우즈 사운드 시스템] 모드

               사운드 카드가 사운드 블래스터 호환용 
               DOS 게임을 작동시킬 수 있도록 하기 위해 
               [사운드 블래스터 프로]를 선택하십시오. (기본값)

               [윈도우즈 사운드 시스템] 모드를 선택하면 사용자의 
               사운드 카드를 DOS 게임이나 마이크로소프트 
               WSS 호환용 사운드 카드를 위해 쓰여진 유틸리티 
               프로그램을 작동시키기 위한 모드로 전환할 것입니다.

               선택된 모드는 종료시 현재 모드가 됩니다.

    -----------------
    MPU401 인터페이스
    -----------------

    MPU401는 키보드와 몇몇 Wave Table Synthesizer 
   장치와 같은 MIDI (뮤직)를 위한 산업 표준 인터페이스
   입니다.

    인터페이스       외부 MIDI 사용 가능 혹은 사용 불능 선택:
                            *온, 오프

    ----------------
    CD-ROM 인터페이스
    ----------------

    사운드 카드는 IDE 호환용 CD-ROM 드라이브를 접속시키기 위해
     IDE CD-ROM 인터페이스 카드로서 사용될 수 있습니다. 


    ------------------
    추가 옵션
    ------------------

    게임 포트       게임 포트 사용 가능 및 사용 불능 선택:
                      *사용 가능, 사용 불능

    모뎀           모뎀 포트/IRQ 선택과 사용 불능 선택


