
    OPTi 82C931-AUDIOGERÄT-KONFIGURATIONSHILFEMENÜ


1.  ZUORDNUNG DER TASTATURFUNKTIONEN

    Im nachfolgenden werden die Tasten und Ihre Funktionen 
    beschrieben:    

    [F3]        Zurück zu DOS, alle Änderungen werden verworfen.
    [TAB]       Zur Option gehen.
    [ENTER]     Schaltfläche akzeptieren. 
                Kombinationsfeld zur Auswahl von Optionen öffnen,
                Optionen vom Kombinationsfeld akzeptieren.
    []        Optionen innerhalb des Kombinationsfelds auswählen



2.  BESCHREIBUNG DER SCHALTFLÄCHENFUNKTIONEN

    Schaltflächen können entweder mit der Maus, der Tastatur 
    [EINGABETASTE] oder	dem Hotkey [ALT+Taste] der Schaltfläche
    aktiviert werden.

    Im nachfolgenden werden die Namen und Funktionen der SCHALTFLÄCHEN 
    beschrieben:

    HILFE        Ruft diesen Hilfetext auf.

    AKZEPTIEREN  Akzeptiert die zur Zeit ausgewählten Optionen und
                 beendet das Programm.

                 Die Hardware und Software wird vom Programm vor dem
                 Beenden auf Konflikte geprüft. Falls Konflikte 
                 bestehen, wird ein Warnfenster eingeblendet.
                 Die Audiokonfiguration sowie die Systemdateien 
                 SOUND16.CFG, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT und  SYSTEM.INI
                 werden auch vom Programm aktualisiert, bevor das 
                 Programm beendet und zu DOS zurückgekehrt wird.


    MIXER        Blendet das Lautstärkenreglerfenster ein.
                 Mit dem Lautstärkenreglerfenster lassen sich die 
                 folgenden Lautstärkeneinstellungen durchführen:
                        Allg. Lautstärke
                        Sprachlautstärke
                        MIDI-Musik-Lautstärke
                        CD-Audio-Lautstärke
                        LINE-Lautstärke
                        MIK-Audio-Lautstärke



3.  BESCHREIBUNG DER KOMBINATIONSFELDFUNKTIONEN UND 
    HARDWAREKONFIGURATION

    Kombinationsfelder können entweder mit der Maus oder der 
    Tastatur [EINGABETASTE] aktiviert werden. Wenn ein 
    Kombinationsfeld aktiviert ist, wird ein Listenfeld mit Optionen
    zur Auswahl geöffnet.

    Im nachfolgenden werden die einzelnen Hardwarebereiche der 
    Audiokarte und deren Optionen beschrieben: 

    -----------------------
    Audiokartenmodusauswahl             
    -----------------------

    Aktueller Modus Ihre Audiokarte kann mit einem der 2 folgenden 
                    Betriebsarten betrieben werden:

                    [Sound Blaster Pro]- oder 
                    [Windows Sound System]-Modus

                    Wählen Sie den [Sound Blaster Pro]-Modus aus, 
                    um mit Ihrer Audiokarte mit Sound Blaster 
                    kompatible DOS-Spiele zu spielen. 
                    (Standardeinstellung)

                    Durch Auswahl des [Windows Sound System]-Modus
                    wird Ihre Audiokarte zum Modus umgeschaltet, mit
                    dem DOS-Spiele und Dienstprogramme abgelaufen 
                    werden können, die für Audiokarten geschrieben 
                    wurden, di Microsoft WSS kompatibel sind.

                    Der ausgewählte Modus wird nach dem Beenden zum 
                    aktuellen Modus.

    --------------------
    MPU401-Schnittstelle
    --------------------

    MPU401 ist die in der Industrie verwendete Standardschnittstelle
    für MIDI- (Musik-) Geräte wie Keyboard-Instrumente und einige 
    Wave-Table-Synthesizer.

    Schnittstelle   Optionen zur Aktivierung und Deaktivierung des 
                    externen MIDI-Anschlusses:
                      *ON, OFF

    --------------------
    CD-ROM-Schnittstelle
    --------------------

    Die Audiokarte kann als IDE CD-ROM-Schnittstellenkarte verwendet
    werden, um mit IDE kompatible CD-ROM-Laufwerke anzuschließen. 


    ----------------
    Weitere Optionen
    ----------------

    Game-Port       Optionen zur Aktivierung und Deaktivierung des
                    Game-Ports:
                      *Aktiviert, Deaktiviert

    Modem           Optionen zur Auswahl und Deaktivierung des 
                    Modem-Anschlusses/IRQs.


