
    OPTi 82C931 - MENU GUIDA DI CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO AUDIO 


1.  ASSEGNAZIONE FUNZIONI TASTIERA

    Seguono i tasti e la descrizione delle loro funzioni:    

    [F3]        Uscita da DOS, scartate tutte le modifiche.
    [TAB]       Spostarsi su Opzione.
    [ENTER]     Pulsante di accettazione. 
                Aprire Casella combinata per selezionare le 
                opzioni, Accettare le opzioni nella Casella 
                combinata.
    []        Selezionare Opzioni entro la Casella combinata



2.  DESCRIZIONE FUNZIONE PULSANTI

    Un pulsante può essere attivato mediante mouse, tastiera [INVIO]
    o ALT+la hotkey del pusante.

    Seguono i nomi dei PULSANTI e le descrizioni delle loro funzioni:

    GUIDA       Visualizza la presente pagina guida.

    ACCETTA     Accetta le opzioni correnti scelte e l'uscita.

                Il programma verifica i conflitti hardware prima
                dell'uscita. Se esiste un conflitto, si visualizzerà
                una finestra di avvertenza.
                Il programma aggiorna inoltre la configurazione 
                sonora e i file di sistema: SOUND16.CFG, CONFIG.SYS, 
                AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, prima di uscire da DOS.


    MIXER       Visualizza la finestra di controllo del volume.
                La finestra di controllo del volume consente le 
                seguenti regolazioni del volume:
                        Volume master 
                        Volume voce
                        Volume musica MIDI
                        Volume audio CD 
                        Volume LINE 
                        Volume audio MIC



3.  DESCRIZIONE FUNZIONI CASELLA COMBINATA E CONFIGURAZIONE HARDWARE

    Una casella combinata può essere attivata mediante mouse o 
    tastiera [INVIO]. Quando attivata, si apre un elenco di opzioni
    da selezionare.

    Segue la descrizione delle sezioni hardware di ciascuna scheda
    sonora e le opzioni disponibili: 

    --------------------------------
    Selezione modalità scheda sonora             
    --------------------------------

    Modalità corrente la scheda sonora può funzionare in una 
                delle seguenti 2 modalità operative:

                 Modalità [Sound Blaster Pro] o 
                 [Sistema sonoro Windows]

                 Selezionare la modalità [Sound Blaster Pro] per
                 attivare la scheda sonora ed eseguire giochi 
                 Sound Blaster DOS compatibili (Default)

                 La selezione della modalità [Sistema sonoro Windows]
                 pone la scheda sonora in modalità di esecuzione di 
                 giochi o utilità DOS scritti 
                 per schede sonore Microsoft WSS compatibili.

                 La modalità selezionata diventa la modalità corrente
                 all'uscita.

    ------------------
    Interfaccia MPU401 
    ------------------

    MPU401 è l'interfaccia standard dell'industria per dispositivi 
    (di musica) MIDI, come tastiere ed alcuni sintetizzatori da tavolo
    Wave 


    Interfaccia Selezioni di attivazione e disattivazione MIDI esterne:
                      *ON, OFF

    ------------------
    Interfaccia CD-ROM
    ------------------

    La scheda sonora può essere usata come una scheda di interfaccia di
    CD-ROM per collegare drive di CD-ROM IDE compatibili. 


    -------------
    Altre opzioni
    -------------

    Porta gioco Selezioni di attivazione e disattivazione Porta giochi:
                    *Attiva, Disattiva

    Modem       Selezione porta/IRQ del modem e selezioni di 
                disattivazione.


