
1.  ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE TECLADO

    A continuación se presentan las teclas con la descripción de sus
    funciones:    

    [F3]            Sale a DOS, se ignoran los cambios.
    [TAB]           Se mueve entre Opciones.
    [INTRO]         Botón Aceptar. 
                    Abre la caja Combo para seleccionar opciones,
                    Acepta opciones de la caja Combo.
    []            Selecciona opciones dentro de la caja Combo



2.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS BOTONES

    Los botones se pueden activar por medio del mouse, el teclado 
    [INTRO] o con ALT+ la pulsación abreviada del botón.

    A continuación se presentan los nombres de los BOTONES con la 
    descripción de sus funciones:

    AYUDA           Accede a esta página de ayuda.

    ACEPTAR         Acepta la opción seleccionada y abandona el menú.

                    El programa verifica que no haya conflictos de 
                    hardware antes de salir. Si hay conflictos, aparece
                    una ventana de advertencia.
                    El programa también actualiza la configuración de
                    los archivos de sonido y del sistema: SOUND16.CFG,
                    CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, antes de 
                    salir de DOS.


    MEZCLADOR       Accede a la ventana de Control del volumen.
                    La ventana de Control del volumen permite hacer los
                    siguientes ajustes de volumen:
                        Volumen maestro
                        Volumen de voz
                        Volumen música MIDI
                        Volumen audio de CD
                        Volumen de LINEA
                        Volumen audio de MIC



3.  DESCRIPCIONES DE LA FUNCIÓN DE LA CAJA COMBO Y DE LA CONFIGURACIÓN
    DEL HARDWARE

    La caja Combo se puede activar por medio del mouse,
    o del teclado [INTRO].  Cuando se activa, se abre
    una caja con una lista de opciones. 

    A continuación se presentan las descripciones para cada sección de
    hardware de la tarjeta de sonido y sus opciones: 

    ------------------------------------------
    Selección del Modo de la tarjeta de sonido             
    ------------------------------------------

    Modo actual    la tarjeta de sonido puede funcionar en uno 
                   de los dos modos de operación siguientes:

                   Modo [Sound Blaster Pro] o 
                   [Windows Sound System]

                   Seleccione el modo [Sound Blaster Pro] para activar
                   la tarjeta de sonido y ejecutar juegos de DOS 
                   compatibles con Sound Blaster. (por omisión)

                   Cuando selecciona el modo [Windows Sound System]
                   se cambia el modo de la tarjeta de sonido para
                   ejecutar los juegos de DOS o las utilidades 
                   escritas para tarjetas de sonido compatibles con
                   Microsoft WSS.

                   El modo seleccionado se activa al salir.

    ----------------
    Interfaz MPU401
    ----------------

    La MPU401 es la interfaz estándar de la industria para dispositivos 
    MIDI (musicales) como teclados y algunos sintetizadores Wave Table 
 

    Interfaz       Opciones para activar o desactivar MIDI Externo:
                      *ON, OFF

    ----------------
    Interfaz de CD-ROM
    ----------------

    La tarjeta de sonido se puede utilizar como una tarjeta de interfaz 
    IDE CD-ROM para conectar unidades de CD-ROM compatibles con IDE. 


    ------------------
    Opciones adicionales
    ------------------

    Puerto de juegos       Opciones para activar o desactivar el Puerto
                           de juegos:
                                      *Activar, Desactivar

    Módem           Opciones para desactivar o seleccionar el 
                    IRQ/Puerto de módem.

